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1- Код С1403 неисправность переключателя режимов
Возможные причины:
· Неисправность переключателя режимов движения
· Повреждены жгуты проводов и разъемы разъёмы;
· Неисправность блока управления раздаточной коробкой

2. Код С1396: отказ ввода крутящего момента двигателя.
Возможные причины:
· Линия шины CAN неисправна;
· Неисправность блока управления двигателем;
· Неисправность гидроблока в сборе (в комплекте с ASTC-ECU).

3. Код U1120: Обнаружение неисправности двигателя.
Возможные причины:
· Повреждены жгут или разъём:
· Неисправность блока управления двигателем;
· Неисправность ASTC-ECU.

4. Код U0401: Блок управления двигателем.
Возможные причины:
· Неисправность жгута и разъёма в линии CAN-шины
· Неисправность двигателя-ЭБУ
· Вход внешнего шума

5. Код В1697: Система SRS-ECU (активирована функция экстренного вызова).
Возможные причины:
· Неисправность блока управления системой SRS

6. Код B1610: система преднатяжителя ремня безопасности (со стороны пассажира) (пиропатрон) (обрыв в цепи пиропатрона).

7. Автомобиль восстановлен после сильного бокового удара с правой стороны от ДТП, в результате которого была нарушена геометрия кузова, заменены кузовные панели, вырезана табличка с VIN номером.

